# Bagaimana cara menghindari sensor dengan Little-t Tor?

Windows
macOS
Linux

Perhatian: Petunjuk ini ditujukan untuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang (pluggable transports) dengan Tor, daemon jaringan yaitu little-t Tor. Untuk petunjuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang dengan Tor Browser, silakan merujuk ke Panduan Pengguna Tor Browser.

Akses langsung ke jaringan Tor terkadang diblokir. Tor dapat digunakan bersama dengan alat-alat pengelakan, yang dikenal sebagai pluggable transports, untuk mengatasi pemblokiran tersebut. obfs4, Snowflake, dan WebTunnel adalah beberapa pluggable transports yang dapat digunakan bersama Tor. Tor dapat dikonfigurasi untuk menggunakan transportasi yang dapat dipasang dengan memodifikasi berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.

Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi `tor` agar dapat menggunakan transportasi yang dapat dicolokkan untuk sistem operasi yang berbeda adalah sebagai berikut.

1. Unduh dan instalasi `tor` atau Tor Expert Bundle untuk Windows. Jika akses ke situs web Tor Project diblokir, gunakan cermin resmi Tor Project.
2. Jika Anda telah menginstal `tor`, binary pluggable transport bernama lyrebird dapat diunduh sebagai bagian dari Tor Expert Bundle. `lyrebird` mengimplementasikan beberapa protokol pluggable transport, termasuk obfs4, Snowflake dan WebTunnel.
3. Ekstrak paket Tor Expert ke direktori pilihan Anda.
4. Untuk pluggable transports, obfs4 dan WebTunnel, peroleh bridge dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.
5. Ubah berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.
6. Salin dan modifikasi contoh `torrc` berikut ini.

#### Konfigurasi `tor` untuk menggunakan obfs4, Snowflake, atau WebTunnel

contoh `torrc`:

    UseBridges 1
    # Silakan periksa jalur ke berkas executable pluggable transport
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec C:\Users\user\Downloads\tor\pluggable_transports\lyrebird.exe
    # Buka komentar pada baris di bawah ini sesuai dengan jenis bridge yang Anda gunakan.
    #Bridge obfs4 <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> cert=<Sertifikat> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Sekarang simpan berkas `torrc` dan jalankan dari baris perintah:

./tor -f torrc

#### Tawaran solusi

- Jika Tor gagal terhubung, periksa apakah berkas `torrc` telah diformat dengan benar.
- Jika `tor` diinstal dari Tor Expert Bundle, pastikan berkas `torrc` berada di folder yang sama dengan berkas biner `tor`.
- Periksa log Tor untuk kesalahan.
- Setelah mencoba langkah-langkah pemecahan masalah umum ini, jika koneksi masih gagal, bridge yang Anda terima mungkin sedang offline atau diblokir. Dapatkan set bridge baru dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.

Perhatian: Petunjuk ini ditujukan untuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang (pluggable transports) dengan Tor, daemon jaringan yaitu little-t Tor. Untuk petunjuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang dengan Tor Browser, silakan merujuk ke Panduan Pengguna Tor Browser.

Akses langsung ke jaringan Tor terkadang diblokir. Tor dapat digunakan bersama dengan alat-alat pengelakan, yang dikenal sebagai pluggable transports, untuk mengatasi pemblokiran tersebut. obfs4, Snowflake, dan WebTunnel adalah beberapa pluggable transports yang dapat digunakan bersama Tor. Tor dapat dikonfigurasi untuk menggunakan transportasi yang dapat dipasang dengan memodifikasi berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.

Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi `tor` agar dapat menggunakan transportasi yang dapat dicolokkan untuk sistem operasi yang berbeda adalah sebagai berikut.

1. Unduh dan instal `tor` atau Tor Expert Bundle untuk macOS. Jika akses ke situs web Tor Project diblokir, gunakan cermin resmi Tor Project.
2. Jika Anda telah menginstal `tor`, binary pluggable transport bernama lyrebird dapat diunduh sebagai bagian dari Tor Expert Bundle. `lyrebird` mengimplementasikan beberapa protokol pluggable transport, termasuk obfs4, Snowflake dan WebTunnel.
3. Ekstrak paket Tor Expert ke direktori pilihan Anda.
4. Untuk pluggable transports, obfs4 dan WebTunnel, peroleh bridge dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.
5. Ubah berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.
6. Salin dan modifikasi contoh `torrc` berikut ini.

#### Konfigurasi `tor` untuk menggunakan obfs4, Snowflake, atau WebTunnel

contoh `torrc`:

    UseBridges 1
    # Silakan periksa jalur ke berkas executable pluggable transport
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /Users/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Buka komentar pada baris di bawah ini sesuai dengan jenis bridge yang Anda gunakan.
    #Bridge obfs4 <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> cert=<Sertifikat> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Sekarang simpan berkas `torrc` dan jalankan dari baris perintah:

./tor -f torrc

#### Tawaran solusi

- Jika Tor gagal terhubung, periksa apakah berkas `torrc` telah diformat dengan benar.
- Jika `tor` diinstal dari Tor Expert Bundle, pastikan berkas `torrc` berada di folder yang sama dengan berkas biner `tor`.
- Periksa log Tor untuk kesalahan.
- Setelah mencoba langkah-langkah pemecahan masalah umum ini, jika koneksi masih gagal, bridge yang Anda terima mungkin sedang offline atau diblokir. Dapatkan set bridge baru dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.

Perhatian: Petunjuk ini ditujukan untuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang (pluggable transports) dengan Tor, daemon jaringan yaitu little-t Tor. Untuk petunjuk penggunaan transportasi yang dapat dipasang dengan Tor Browser, silakan merujuk ke Panduan Pengguna Tor Browser.

Akses langsung ke jaringan Tor terkadang diblokir. Tor dapat digunakan bersama dengan alat-alat pengelakan, yang dikenal sebagai pluggable transports, untuk mengatasi pemblokiran tersebut. obfs4, Snowflake, dan WebTunnel adalah beberapa pluggable transports yang dapat digunakan bersama Tor. Tor dapat dikonfigurasi untuk menggunakan transportasi yang dapat dipasang dengan memodifikasi berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.

Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi `tor` agar dapat menggunakan transportasi yang dapat dicolokkan untuk sistem operasi yang berbeda adalah sebagai berikut.

1. Unduh dan instal `tor` atau Tor Expert Bundle untuk Linux. Jika akses ke situs web Tor Project diblokir, gunakan cermin resmi Tor Project.
2. Jika Anda telah menginstal `tor`, binary pluggable transport bernama lyrebird dapat diunduh sebagai bagian dari Tor Expert Bundle. `lyrebird` mengimplementasikan beberapa protokol pluggable transport, termasuk obfs4, Snowflake dan WebTunnel.
3. Ekstrak paket Tor Expert ke direktori pilihan Anda.
4. Untuk pluggable transports, obfs4 dan WebTunnel, peroleh bridge dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.
5. Ubah berkas konfigurasi Tor, yaitu torrc.
6. Salin dan modifikasi contoh `torrc` berikut ini. Jika Anda telah menginstal little-t tor di Linux melalui manajer paket Anda, Anda harus memodifikasi berkas `torrc` default.

#### Konfigurasi `tor` untuk menggunakan obfs4, Snowflake, atau WebTunnel

contoh `torrc`:

    UseBridges 1
    # Silakan periksa jalur ke berkas executable pluggable transport
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /home/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Buka komentar pada baris di bawah ini sesuai dengan jenis bridge yang Anda gunakan.
    #Bridge obfs4 <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> cert=<Sertifikat> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <Alamat IP>:<Port> <Jari Tangan> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Sekarang simpan berkas `torrc` dan jalankan dari baris perintah:

./tor -f torrc

- Catatan: Jika Anda telah menginstal little-t tor di Linux melalui manajer paket dan mengubah berkas `torrc` default, Anda harus me-restart daemon agar perubahan berlaku.

#### Tawaran solusi

- Jika Tor gagal terhubung, periksa apakah berkas `torrc` telah diformat dengan benar.
- Jika `tor` diinstal dari Tor Expert Bundle, pastikan berkas `torrc` berada di folder yang sama dengan berkas biner `tor`.
- Periksa log Tor untuk kesalahan.
- Setelah mencoba langkah-langkah pemecahan masalah umum ini, jika koneksi masih gagal, bridge yang Anda terima mungkin sedang offline atau diblokir. Dapatkan set bridge baru dari situs web bridge, melalui Email atau melalui Telegram.