# Wie kann ich mit Little-t tor die Zensur umgehen ?

Windows
macOS
Linux

Achtung: Diese Anweisungen gelten für die Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten mit Tor, dem Netzwerk-Daemon, d. h. little-t tor. Anweisungen zur Verwendung von austauschbare Übertragungsarten mit dem Tor Browser findest du im Tor Browser-Benutzerhandbuch.

Der direkte Zugang zum Tor-Netzwerk kann manchmal blockiert sein. Tor kann mit Umgehungstools, sogenannten austauschbaren Übertragungsarten, verwendet werden, um diese Sperren zu umgehen. obfs4, Snowflake und WebTunnel sind einige der austauschbaren Übertragungsarten, die mit Tor verwendet werden können. Tor kann so konfiguriert werden, dass es austauschbare Übertragungsarten verwendet, indem die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc, geändert wird.

Die Schritte zur Konfiguration von `tor` zur Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten für verschiedene Betriebssysteme sind wie folgt.

1. Lade `tor` oder das Tor Expert Bundle für Windows herunter und installiere es. Wenn der Zugriff auf die Website des Tor-Projekts gesperrt ist, verwende einen offiziellen Tor-Projekt-Mirror.
2. Wenn du `tor` installiert hast, kannst du die Plug-and-Play-Transport-Binärdatei lyrebird als Teil des Tor Expert Bundle runterladen. `lyrebird` implementiert mehrere austauschbare Übertragungsarten, darunter obfs4, Snowflake und WebTunnel.
3. Entpacke das Tor Expert Bundle in ein Verzeichnis deiner Wahl.
4. Für austauschbare Übertragungsarten, obfs4 und WebTunnel erhältst du Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder über Telegram.
5. Änder die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc.
6. Beispiel nehmen sie den unteren `torrc`Ordner und ändern sie ihn.

#### Konfiguriere `tor` um obfs4, Snowflake oder WebTunnel zu verwenden

`torrc` Beispiel:

    UseBridges 1
    # Bitte überprüfe den Pfad zur ausführbaren Datei der austauschbaren Übertragungsart
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec C:\Users\user\Downloads\tor\pluggable_transports\lyrebird.exe
    # Entferne den Kommentar aus der folgenden Zeile, je nachdem, welchen Brückentyp du verwendest
    #Bridge obfs4 <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> cert=<CERTIFICATE> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Installieren sie jetzt `torrc` Ordner und starten sie ihn in der Linie des Befehl:

./tor -f torrc

#### Fehlerbehebung

- Wenn Tor sich nicht verbinden kann, überprüfe, ob die `torrc`-Datei richtig formatiert ist.
- Wenn `tor` aus dem Tor Expert Bundle installiert wird, stelle sicher, dass die `torrc` Datei im selben Ordner wie das `tor` Binary ist.
- Gucken sie für Probleme die Tor Nachrichten.
- Wenn die Verbindung nach Ausschöpfung dieser allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, sind die empfangenen Brücken möglicherweise offline oder blockiert. Beziehe neue Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder per Telegram.

Achtung: Diese Anweisungen gelten für die Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten mit Tor, dem Netzwerk-Daemon, d. h. little-t tor. Anweisungen zur Verwendung von austauschbare Übertragungsarten mit dem Tor Browser findest du im Tor Browser-Benutzerhandbuch.

Der direkte Zugang zum Tor-Netzwerk kann manchmal blockiert sein. Tor kann mit Umgehungstools, sogenannten austauschbaren Übertragungsarten, verwendet werden, um diese Sperren zu umgehen. obfs4, Snowflake und WebTunnel sind einige der austauschbaren Übertragungsarten, die mit Tor verwendet werden können. Tor kann so konfiguriert werden, dass es austauschbare Übertragungsarten verwendet, indem die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc, geändert wird.

Die Schritte zur Konfiguration von `tor` zur Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten für verschiedene Betriebssysteme sind wie folgt.

1. Lade `tor` oder das Tor Expert Bundle für macOS herunter und installiere es. Wenn der Zugriff auf die Website des Tor-Projekts gesperrt ist, verwende einen offiziellen Tor-Projekt-Mirror.
2. Wenn du `tor` installiert hast, kannst du die Plug-and-Play-Transport-Binärdatei lyrebird als Teil des Tor Expert Bundle runterladen. `lyrebird` implementiert mehrere austauschbare Übertragungsarten, darunter obfs4, Snowflake und WebTunnel.
3. Entpacke das Tor Expert Bundle in ein Verzeichnis deiner Wahl.
4. Für austauschbare Übertragungsarten, obfs4 und WebTunnel erhältst du Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder über Telegram.
5. Änder die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc.
6. Beispiel nehmen sie den unteren `torrc`Ordner und ändern sie ihn.

#### Konfiguriere `tor` um obfs4, Snowflake oder WebTunnel zu verwenden

`torrc` Beispiel:

    UseBridges 1
    # Bitte überprüfe den Pfad zur ausführbaren Datei der austauschbaren Übertragungsart
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /Users/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Entferne den Kommentar aus der folgenden Zeile, je nachdem, welchen Brückentyp du verwendest
    #Bridge obfs4 <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> cert=<CERTIFICATE> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Installieren sie jetzt `torrc` Ordner und starten sie ihn in der Linie des Befehl:

./tor -f torrc

#### Fehlerbehebung

- Wenn Tor sich nicht verbinden kann, überprüfe, ob die `torrc`-Datei richtig formatiert ist.
- Wenn `tor` aus dem Tor Expert Bundle installiert wird, stelle sicher, dass die `torrc` Datei im selben Ordner wie das `tor` Binary ist.
- Gucken sie für Probleme die Tor Nachrichten.
- Wenn die Verbindung nach Ausschöpfung dieser allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, sind die empfangenen Brücken möglicherweise offline oder blockiert. Beziehe neue Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder per Telegram.

Achtung: Diese Anweisungen gelten für die Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten mit Tor, dem Netzwerk-Daemon, d. h. little-t tor. Anweisungen zur Verwendung von austauschbare Übertragungsarten mit dem Tor Browser findest du im Tor Browser-Benutzerhandbuch.

Der direkte Zugang zum Tor-Netzwerk kann manchmal blockiert sein. Tor kann mit Umgehungstools, sogenannten austauschbaren Übertragungsarten, verwendet werden, um diese Sperren zu umgehen. obfs4, Snowflake und WebTunnel sind einige der austauschbaren Übertragungsarten, die mit Tor verwendet werden können. Tor kann so konfiguriert werden, dass es austauschbare Übertragungsarten verwendet, indem die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc, geändert wird.

Die Schritte zur Konfiguration von `tor` zur Verwendung von austauschbaren Übertragungsarten für verschiedene Betriebssysteme sind wie folgt.

1. Lade `tor` oder das Tor Expert Bundle für Linux herunter und installiere es. Wenn der Zugriff auf die Website des Tor-Projekts gesperrt ist, verwende einen offiziellen Tor-Projekt-Mirror.
2. Wenn du `tor` installiert hast, kannst du die Plug-and-Play-Transport-Binärdatei lyrebird als Teil des Tor Expert Bundle runterladen. `lyrebird` implementiert mehrere austauschbare Übertragungsarten, darunter obfs4, Snowflake und WebTunnel.
3. Entpacke das Tor Expert Bundle in ein Verzeichnis deiner Wahl.
4. Für austauschbare Übertragungsarten, obfs4 und WebTunnel erhältst du Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder über Telegram.
5. Änder die Konfigurationsdatei von Tor, d. h. torrc.
6. Beispiel nehmen sie den unteren `torrc`Ordner und ändern sie ihn. Wenn du little-t tor über deinen Paketmanager unter Linux installiert hast, musst du die Standarddatei `torrc` ändern.

#### Konfiguriere `tor` um obfs4, Snowflake oder WebTunnel zu verwenden

`torrc` Beispiel:

    UseBridges 1
    # Bitte überprüfe den Pfad zur ausführbaren Datei der austauschbaren Übertragungsart
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /home/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Entferne den Kommentar aus der folgenden Zeile, je nachdem, welchen Brückentyp du verwendest
    #Bridge obfs4 <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> cert=<CERTIFICATE> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Installieren sie jetzt `torrc` Ordner und starten sie ihn in der Linie des Befehl:

./tor -f torrc

- Hinweis: Wenn du little-t tor über deinen Paketmanager unter Linux installiert und die Standarddatei `torrc` geändert hast, musst du den Daemon neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

#### Fehlerbehebung

- Wenn Tor sich nicht verbinden kann, überprüfe, ob die `torrc`-Datei richtig formatiert ist.
- Wenn `tor` aus dem Tor Expert Bundle installiert wird, stelle sicher, dass die `torrc` Datei im selben Ordner wie das `tor` Binary ist.
- Gucken sie für Probleme die Tor Nachrichten.
- Wenn die Verbindung nach Ausschöpfung dieser allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung immer noch nicht funktioniert, sind die empfangenen Brücken möglicherweise offline oder blockiert. Beziehe neue Brücken von der Brücken-Website, per E-Mail oder per Telegram.