# Jak obejść cenzurę za pomocą little-t tor?

Windows
macOS
Linux

Uwaga: Niniejsza instrukcja dotyczy korzystania z modułów transportowych w połączeniu z demonem sieciowym Tor, czyli tor pisany małą literą. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z wtyczek transportowych w przeglądarce Tor, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika przeglądarki Tor.

Bezpośredni dostęp do sieci Tor może być czasami blokowany. Tor można wykorzystać wraz z narzędziami do omijania blokad, znanymi jako moduły transportowe, aby obejść te blokady. obfs4, Snowflake i WebTunnel to niektóre z modułów transportowych, z których można korzystać w sieci Tor. Tor można skonfigurować tak, aby korzystał z modułów transportowych, modyfikując plik konfiguracyjny Tora, tj. torrc.

Poniżej przedstawiono kroki konfiguracji `tor` w celu wykorzystania transportów wtykowych dla różnych systemów operacyjnych.

1. Pobierz i zainstalujprogram`tor` lub pakiet Tor Expert Bundle dla systemu Windows. Jeśli dostęp do strony internetowej projektu Tor jest zablokowany, skorzystaj z oficjalnego serwera lustrzanego projektu Tor.
2. Jeśli masz zainstalowany program `tor`, plik wykonywalny modułu transportowego lyrebird można pobrać w ramach pakietu Tor Expert. `lyrebird` implementuje kilka protokołów transportu wtykowego, w tym obfs4, Snowflake i WebTunnel.
3. Rozpakuj pakiet Tor Expert do wybranego folderu.
4. W przypadku modułów transportowych typu pluggable, takich jak obfs4 i WebTunnel, mostki można uzyskać ze strony internetowej poświęconej mostkom, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub przez Telegram.
5. Zmodyfikuj plik konfiguracyjny programu Tor, tj. plik torrc.
6. Skopiuj i zmodyfikuj poniższy przykładowy plik `torrc`.

#### Konfigurowanie `tor` do używania obfs4, Snowflake lub WebTunnel

Przykładowy plik `torrc`:

    UseBridges 1
    # Proszę sprawdzić ścieżkę do pliku wykonywalnego modułu transportowego
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec C:\Users\user\Downloads\tor\pluggable_transports\lyrebird.exe
    # Odkomentuj poniższą linię w zależności od typu mostka, którego używasz
    #Bridge obfs4 <ADRES IP>:<PORT> <ODCISKPALCA> cert=<CERTYFIKAT> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <ADRES IP>:<PORT> <ODCISK PALCA> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Teraz zapisz plik `torrc` i uruchom go z wiersza poleceń:

./tor -f torrc

#### Rozwiązywanie problemów

- Jeśli połączenie z siecią Tor nie powiedzie się, sprawdź czy plik `torrc` jest poprawnie sformatowany.
- Jeśli `tor` jest instalowany z Tor Expert Bundle, upewnij się, że plik `torrc` znajduje się w tym samym folderze, co plik binarny `tor`.
- Sprawdź, czy w logach Tora nie ma błędów.
- Jeśli po zastosowaniu się do powyższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów nadal nie można nawiązać połączenia, otrzymane mostki mogą być niedostępne lub zablokowane. Pobierz nowy zestaw mostków ze strony internetowej mostków, za pośrednictwem e-maila lub telegramu.

Uwaga: Niniejsza instrukcja dotyczy korzystania z modułów transportowych w połączeniu z demonem sieciowym Tor, czyli tor pisany małą literą. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z wtyczek transportowych w przeglądarce Tor, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika przeglądarki Tor.

Bezpośredni dostęp do sieci Tor może być czasami blokowany. Tor można wykorzystać wraz z narzędziami do omijania blokad, znanymi jako moduły transportowe, aby obejść te blokady. obfs4, Snowflake i WebTunnel to niektóre z modułów transportowych, z których można korzystać w sieci Tor. Tor można skonfigurować tak, aby korzystał z modułów transportowych, modyfikując plik konfiguracyjny Tora, tj. torrc.

Poniżej przedstawiono kroki konfiguracji `tor` w celu wykorzystania transportów wtykowych dla różnych systemów operacyjnych.

1. Pobierz i zainstalujprogram`tor` lub pakiet Tor Expert Bundle dla systemu macOS. Jeśli dostęp do strony internetowej projektu Tor jest zablokowany, skorzystaj z oficjalnego serwera lustrzanego projektu Tor.
2. Jeśli masz zainstalowany program `tor`, plik wykonywalny modułu transportowego lyrebird można pobrać w ramach pakietu Tor Expert. `lyrebird` implementuje kilka protokołów transportu wtykowego, w tym obfs4, Snowflake i WebTunnel.
3. Rozpakuj pakiet Tor Expert do wybranego folderu.
4. W przypadku modułów transportowych typu pluggable, takich jak obfs4 i WebTunnel, mostki można uzyskać ze strony internetowej poświęconej mostkom, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub przez Telegram.
5. Zmodyfikuj plik konfiguracyjny programu Tor, tj. plik torrc.
6. Skopiuj i zmodyfikuj poniższy przykładowy plik `torrc`.

#### Konfigurowanie `tor` do używania obfs4, Snowflake lub WebTunnel

Przykładowy plik `torrc`:

    UseBridges 1
    # Proszę sprawdzić ścieżkę do pliku wykonywalnego modułu transportowego
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /Users/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Odkomentuj poniższą linię w zależności od typu mostka, którego używasz
    #Bridge obfs4 <ADRES IP>:<PORT> <ODCISKPALCA> cert=<CERTYFIKAT> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <ADRES IP>:<PORT> <ODCISK PALCA> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Teraz zapisz plik `torrc` i uruchom go z wiersza poleceń:

./tor -f torrc

#### Rozwiązywanie problemów

- Jeśli połączenie z siecią Tor nie powiedzie się, sprawdź czy plik `torrc` jest poprawnie sformatowany.
- Jeśli `tor` jest instalowany z Tor Expert Bundle, upewnij się, że plik `torrc` znajduje się w tym samym folderze, co plik binarny `tor`.
- Sprawdź, czy w logach Tora nie ma błędów.
- Jeśli po zastosowaniu się do powyższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów nadal nie można nawiązać połączenia, otrzymane mostki mogą być niedostępne lub zablokowane. Pobierz nowy zestaw mostków ze strony internetowej mostków, za pośrednictwem e-maila lub telegramu.

Uwaga: Niniejsza instrukcja dotyczy korzystania z modułów transportowych w połączeniu z demonem sieciowym Tor, czyli tor pisany małą literą. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z wtyczek transportowych w przeglądarce Tor, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika przeglądarki Tor.

Bezpośredni dostęp do sieci Tor może być czasami blokowany. Tor można wykorzystać wraz z narzędziami do omijania blokad, znanymi jako moduły transportowe, aby obejść te blokady. obfs4, Snowflake i WebTunnel to niektóre z modułów transportowych, z których można korzystać w sieci Tor. Tor można skonfigurować tak, aby korzystał z modułów transportowych, modyfikując plik konfiguracyjny Tora, tj. torrc.

Poniżej przedstawiono kroki konfiguracji `tor` w celu wykorzystania transportów wtykowych dla różnych systemów operacyjnych.

1. Pobierz i zainstalujprogram`tor` lub pakiet Tor Expert dla systemu Linux. Jeśli dostęp do strony internetowej projektu Tor jest zablokowany, skorzystaj z oficjalnego serwera lustrzanego projektu Tor.
2. Jeśli masz zainstalowany program `tor`, plik wykonywalny modułu transportowego lyrebird można pobrać w ramach pakietu Tor Expert. `lyrebird` implementuje kilka protokołów transportu wtykowego, w tym obfs4, Snowflake i WebTunnel.
3. Rozpakuj pakiet Tor Expert do wybranego folderu.
4. W przypadku modułów transportowych typu pluggable, takich jak obfs4 i WebTunnel, mostki można uzyskać ze strony internetowej poświęconej mostkom, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub przez Telegram.
5. Zmodyfikuj plik konfiguracyjny programu Tor, tj. plik torrc.
6. Skopiuj i zmodyfikuj poniższy przykładowy plik `torrc`. Jeśli zainstalowałeśtor pisany małą literą w systemie Linux za pomocą menedżera pakietów, będziesz musiał zmodyfikować domyślny plik`torrc`.

#### Konfigurowanie `tor` do używania obfs4, Snowflake lub WebTunnel

Przykładowy plik `torrc`:

    UseBridges 1
    # Proszę sprawdzić ścieżkę do pliku wykonywalnego modułu transportowego
    ClientTransportPlugin meek_lite,obfs4,snowflake,webtunnel exec /home/user/Downloads/tor/pluggable_transports/lyrebird
    # Odkomentuj poniższą linię w zależności od typu mostka, którego używasz
    #Bridge obfs4 <ADRES IP>:<PORT> <ODCISKPALCA> cert=<CERTYFIKAT> iat-mode=0
    #Bridge webtunnel <ADRES IP>:<PORT> <ODCISK PALCA> url=<URL> ver=0.0.1
    #Bridge snowflake 192.0.2.3:80 2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 fingerprint=2B280B23E1107BB62ABFC40DDCC8824814F80A72 url=https://1098762253.rsc.cdn77.org front=www.phpmyadmin.net,cdn.zk.mk ice=stun:stun.antisip.com:3478,stun:stun.epygi.com:3478,stun:stun.uls.co.za:3478,stun:stun.voipgate.com:3478,stun:stun.mixvoip.com:3478,stun:stun.nextcloud.com:3478,stun:stun.bethesda.net:3478,stun:stun.nextcloud.com:443 utls-imitate=hellorandomizedalpn

Teraz zapisz plik `torrc` i uruchom go z wiersza poleceń:

./tor -f torrc

- Uwaga: Jeśli zainstalowałeśtor pisany małą literą w systemie Linux za pomocą menedżera pakietów i zmodyfikowałeś domyślny plik`torrc`, musisz ponownie uruchomić demona, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

#### Rozwiązywanie problemów

- Jeśli połączenie z siecią Tor nie powiedzie się, sprawdź czy plik `torrc` jest poprawnie sformatowany.
- Jeśli `tor` jest instalowany z Tor Expert Bundle, upewnij się, że plik `torrc` znajduje się w tym samym folderze, co plik binarny `tor`.
- Sprawdź, czy w logach Tora nie ma błędów.
- Jeśli po zastosowaniu się do powyższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów nadal nie można nawiązać połączenia, otrzymane mostki mogą być niedostępne lub zablokowane. Pobierz nowy zestaw mostków ze strony internetowej mostków, za pośrednictwem e-maila lub telegramu.