# Cén fáth a bhféadfadh do sheachbhóthar Tor a bheith mall agus conas a fheidhmíocht a fheabhsú

### Cén fáth a n-athraíonn ualach an athsheachadóra

Bainistíonn Tor bandaleithead ar fud an líonra ar fad. Déanann sé jab réasúnta maith don chuid is mó de na hathsheachadáin. Ach tá spriocanna Tor difriúil ó phrótacail cosúil le BitTorrent. Tá leathanaigh ghréasáin íseal-mhoille ag teastáil ó Tor, rud a éilíonn naisc thapa le spás ceann. Tá íoslódálacha mórchóir ag teastáil ó BitTorrent, rud a éilíonn an bandaleithead ar fad a úsáid.

Táimid ag obair ar scanóir bandaleithid nua, atá níos éasca a thuiscint agus a chothabháil. Beidh diagnóisic ann do athsheachadáin nach ndéantar tomhas orthu, agus athsheachadáin a bhfuil tomhais ísle acu.

### Cén fáth a bhfuil scanóirí bandaleithead ag teastáil ó Tor?

Insíonn formhór na soláthraithe duit uasluas do nasc áitiúil. Ach tá úsáideoirí ag Tor ar fud an domhain, agus nascann ár n-úsáideoirí le hathsheachadán Garda amháin nó dhó go randamach. Mar sin ní mór dúinn a fháil amach cé chomh maith agus is féidir le gach athsheachadán ceangal leis an domhan ar fad.

Mar sin, fiú dá socródh gach oibreoir athsheachadta a mbandaleithead fógartha ag a luas nasc áitiúil, bheadh údaráis bandaleithead ag teastáil uainn fós chun an t-ualach idir codanna éagsúla den Idirlíon a chothromú.

### Cad is ualach sealaíochta gnáth ann?

Is gnách go mbíonn an chuid is mó de na hathsheachadáin ualaithe ag 30%-80% dá n-acmhainn. Tá sé seo go maith do chliaint: bíonn latency ard ag athsheachadán ró-ualaithe. (Ba mhaith linn go leor athsheachadáin a bheith againn ionas go mbeidh gach athsheachadán luchtaithe ag 10%. Ansin bheadh Tor beagnach chomh tapa leis an Idirlíon níos leithne).

Uaireanta, bíonn athsheachadán mall mar gheall ar a phróiseálaí mall nó a naisc teoranta. Amanna eile, is é an líonra atá mall: tá droch-phiaráil ag an athsheachadán chuig formhór na n-athsheachadán Tor eile, nó tá sé i bhfad ar shiúl.

### A fháil amach cad atá ag teorannú athsheachadáin

Is féidir le go leor rudaí moill a chur ar athsheoladh. Seo an chaoi le teacht orthu.

#### Teorainneacha Soláthraithe

- Seiceáil úsáid RAM, LAP, agus soicéad/tuairisc comhaid ar do athsheachadán

Logálann Tor cuid díobh seo nuair a thosaíonn sé. Is féidir féachaint ar chuid eile ag baint úsáide as uirlisí den scoth nó uirlisí cosúla.

#### Teorainneacha Soláthraithe

- Seiceáil an nasc idir an tIdirlíon (bandaleithead, latency) ó sholáthraí do athsheachadóra chuig athsheachadáin eile. Bhí athsheachadáin ag aistriú trí Comcast mall uaireanta. De ghnáth bíonn athsheachadáin lasmuigh de Mheiriceá Thuaidh agus Iarthar na hEorpa níos moille.

#### Teorainneacha Líonra Tor

Is féidir bandaleithead an athsheoltóra a theorannú de réir bandaleithead breathnaithe an athsheoltóra féin, nó de réir bandaleithead tomhaiste údaráis an eolaire. Seo an chaoi le fáil amach cén tomhas atá ag teorannú do athsheachadáin:

- Seiceáil gach ceann de na vótaí le haghaidh do athsheoladh ar consensus-health (leathanach mór), agus seiceáil an meán. Mura bhfuil do sheachbhóthar marcáilte Ag Rith ag roinnt údaráis eolaire:
- An bhfuil an seoladh IPv4 nó IPv6 mícheart aige?
- An bhfuil a sheoladh IPv4 nó IPv6 dodhéanta a bhaint amach ó roinnt líonraí?
- An bhfuil níos mó ná 2 athsheachadán ar a sheoladh IPv4?

Seachas sin, seiceáil bandaleithead breathnaithe agus ráta bandaleithead (teorainn) do athsheachadóra. Cuardaigh do athsheachadán ar Metrics. Ansin bog an luch thar an gceannteideal bandaleithead chun an bandaleithead breathnaithe agus an ráta bandaleithead athsheolta a fheiceáil.

Seo roinnt sonraí breise agus roinnt samplaí: Laghdú ar mheáchan comhthola agus Méadú ar luas an athsheoltóra scoir.

#### Conas é a dheisiú

Is é an ceann is lú de na figiúirí seo ná an bandaleithead a leithdháiltear don athsheachadán a theorannú.

- Más é an ráta bandaleithead atá i gceist, méadaigh an BandwidthRate/Burst nó an RelayBandwidthRate/Burst i do torrc.
- Más é an bandaleithead breathnaithe atá ann, ní iarrfaidh d’athsheachadán níos mó bandaleithead go dtí go bhfeiceann sé é féin ag éirí níos tapúla. Caithfidh tú a fháil amach cén fáth go bhfuil sé mall.
- Más é an bandaleithead meánach tomhaiste atá ann, is cosúil go bhfuil do athsheachadán mall ó fhormhór na n-údarás bandaleithead. Ní mór duit a fháil amach cén fáth a dtomhaiseann siad go mall é.

### Ag Déanamh Do Thomhais Athsheachadáin Féin

Má cheapann do athsheoltóir go bhfuil sé mall, nó má cheapann údaráis an bhandaleithid go bhfuil sé mall, is féidir leat an bandaleithead a thástáil tú féin:

- Déan tástáil ag baint úsáide as tor chun a fheiceáil cé chomh tapa is féidir le tor dul ar do líonra

Chuige seo, ní mór duit cliant tor a chumrú chun d’athsheachadán a úsáid mar iontráil. Mura bhfuil ach bratach `Guard` ag do athsheachadán, socraigh `EntryNodes` le do mhéarlorg athsheachadáin i `torrc`. Mura bhfuil bratach `Guard` ar d'athsheachadán nó má tá bratacha `Guard` agus `Exit` air, ní féidir leat d'athsheachadán a shocrú mar nód iontrála (féach https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor/-/issues/22204), ach is féidir leat é a shocrú mar do dhroichead, fiú mura droichead é. Chun do athsheachadán a shocrú mar dhroichead, cuir le do `torrc`:

    Bridge <ip>:<port>
    UseBridge 1

Ansin íoslódáil comhad mór ag baint úsáide as do `SocksPort` mar seachfhreastalaí stocaí. Chuige seo, is féidir leat `curl` a úsáid, m.sh.:

    curl https://sprioc/cosán --proxy socks5h://<úsáideoir>:<pasfhocal>@127.0.0.1:<socks-port>

Ráthaíonn úsáid `user`/`password` difriúil ciorcaid éagsúla. Is féidir leat `$RANDOM` a úsáid.

Tabharfaidh sin léargas duit ar an méid tráchta is féidir le do athsheachadán a sheasamh.

Nó is féidir leat relay_bw a rith chun do athsheachadán a thástáil ag baint úsáide as 2 chiorcad hop, ar bhealach cosúil le sbws.

- Déan tástáil ag baint úsáide as tor agus chutney chun a fháil amach cé chomh tapa is féidir le tor dul ar do LAP. Coinnigh ort ag méadú an toirt sonraí go dtí go stopann an bandaleithead ag méadú.